## 头颈线圈技术参数

1、具备 20 个线圈通道

2、具备20个一体化前置放大器

3、具备双频传输技术

4、上半部分可以移除

5、下半部分可以单独完成头部检查

6、使用 DirectConnect技木，没有线缆

7、无需线圈调谐

8、兼容 GRAPPA 并行采集

9、具备可拆卸反光镜