**医用电动锯钻（空心钻）技术参数**

**主要技术性能指标：**

主 机：输出功率 150W

温 升 ≤25℃

充 电 器：输入电压 交流110-220V，50-60Hz

充电电池：电 压 14.8V

电池容量 ≥3000毫安

电池属性 环保锂电池电池

充电时间 ≤2小时

**技术数据：**

空载转速：0-1000转/分

空载噪声：≤65dB（A）

径向跳动：≤0.15mm

额定扭矩：3.5N.m

冲击扭矩：8.5N.m

夹持范围：0.8-7.9mm

空心直径：≤4.2mm

**医用电动锯钻（髋臼钻）技术参数()**

**主要技术性能指标：**

主 机：输出功率 150W

温 升 ≤25℃

充 电 器：输入电压 交流110-220V，50-60Hz

充电电池：电 压 14.8V

电池容量 ≥3000毫安

电池属性 环保锂电池电池

充电时间 ≤2小时

**技术数据：**

空载转速：0-300转/分

空载噪声：≤65dB（A）

径向跳动：≤0.15mm

额定扭矩/冲击扭矩：10N.m/ 14N.m

夹持范围：1.0-8.0mm

**医用电动锯钻（摆锯）技术参数**

**主要技术性能指标：**

主 机：输出功率 150W

温 升 ≤25℃

充 电 器：输入电压 交流110-220V，50-60Hz

充电电池：电 压 14.8V

电池容量 ≥3000毫安

电池属性 环保锂电池电池

充电时间 ≤2小时

**技术数据：**

空载摆频：0-18000cpm

空载噪声：≤75dB（A）

摆 角：4±0.5°