**根管预备机**

**（3台，市场询价：0.85万元/台，共计2.55万元）**

**一、特点**

1. 采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，噪音小，发热少，输出更精准，更稳定，更高效；
2. 超迷你6:1减速比弯机头，360°可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔；
3. 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；
4. 往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效；

5、无线手柄，操作更自如；

6、十种自定义程序和内置多种主流锉系统；

7、扭矩和速度范围宽， 转速：100--1200rpm，扭矩0.4--5.0Ncm；

**二、主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 电源输入 | AC100--240V,50/60Hz,0.4A Max |
| 电源输出 | 5.0V/1A |
| 手柄电池 | 3.7V/2000mAh 可充电锂电池 |
| 转速 | 100--1200rpm |
| 扭矩 | 0.4--5.0Ncm |

**三、主要配置**

1、底座 1个

2、手柄 1个

3、弯手机 1个

4、注油嘴 1个

5、电源适配器 1个