**热交换水箱参数（1台，市场询价：10万元）**

1.双路独立出水，可供氧合器及变温毯使用

2.温度调节范围：4℃-41℃，精度：±0.1℃

3.制热系统:电加热，功率2000W

4.升温速率：3.0-3.7/min

5.制冷系统：储水罐温度15℃时，1600W

6.降温速率：1.2-1.6/min

7.设定温度后制冷及加热系统自动调节温度。

8.双重升温极限温度保护装置，保证使用的安全。

9.操作简便快捷、控温精准、升/降温模式自动转换。

10.具有在术后将管路水回收功能。