**涡旋空压机技术参数**

1、容积流量：≥1.2m3/min

2、工作压力：0.6-0.8MPa

3、电机功率：≥11KW

4、电机防护等级：IP54

5、绝缘等级：F级

6、控制方式：≥7英寸液晶屏触摸控制

7、主机数量：5.5\*2

8、启动方式：逐个

9、传动方式：皮带连接

10、排气温度：环境温度+5~+25℃℃

11、噪音：1.5米＜75dB(A)

12、冷却方式：风冷

13、接管口径：G1

14、出气含油量标准：Class 0级

15、外形尺寸（长×宽×高）：≤1274\*852\*1330mm