**308nm紫外线光疗仪技术参数**

1. 光源类型:308nm光源（注册证体现出308）；
2. 光源的使用寿命≥5000小时，超长的光源使用寿命大大降低了治疗成本；
3. 具有亲肤贴片，可用于任何形状皮损的治疗，保证了正常皮肤免受过多的紫外线的照射；
4. 专用MED测定贴片，照射定位和数据纪录同时完成，方便MED检测；
5. 手柄按键操作（非脚踏式治疗操作）；
6. 安全设计：不同于传统308紫外光的持续高压作业，采用了低压设计，水温、水流、电流报警提示功能保证了治疗过程中的安全；
7. 触摸屏尺寸≥12.1英寸；
8. 超静音水冷设计、大大降低了噪音；
9. 20平方厘米＜手柄最大照射面积＜25平方厘米，既保证操作便捷性，又保证手柄轻便便携性，满足腋窝等特殊部位的光疗。
10. 具有患者信息储存功能，并提供储存功能界面。
11. 峰值波长（nm）：308（注册证明确体现308技术）
12. 最大辐照强度（mw/cm²）：≤50
13. 辐照剂量（mJ/cm²）:50-5000
14. 手柄输出接口：治疗出光孔+MED测定出光孔
15. 光源寿命：≥5000小时

**配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **备注** |
| **1** | **紫外线光疗仪** | **1台** | **308nm 光源** |
| **2** | **护目镜** | **2副** |  |
| **3** | **说明书** | **1本** |  |
| **4** | **产品合格证** | **1张** |  |
| **5** | **安装验收表** | **2张** |  |
| **6** | **硅胶片** | **4张** |  |