**皮肤检测仪参数**

1. 成像系统：高分辨率光学成像系统，有效像素：2400-- 3600百万

2、图像输出分辨率4000\*6000像素，宽度分辨率6000像素，高度分辨率4000像素

3、电脑配置：专属电脑主机1台、屏幕尺寸≥15.6

4、影像模式：八大光谱成像技术（RGB白光、平行偏振光、伍氏光、UV光谱、交叉偏振光、红素图、热力图、蓝光）

5、灯源技术：LED照明技术

6、电动操作台：万向轮电动升降台、可随意调整升降参数，万向臂显示支架

7、实用功能

（1）皮肤数字化分析量化

（2）智能诊断报告：报告的自由编辑、电子输出、水印定制、打印或PDF导出

（3）皮肤指标分析

（4）软件在线升级

8、可以检测项目

浅层斑、深层斑、血丝、毛孔、皮肤平滑、松弛度、卟啉、皱纹、油光度、色素‬