**服务需求一览表及技术规格**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **项 目** | **招标要求** |
| **一** | **1.5T SIGNA EXPLORER梯度放大器** | |
| 1 | 输入电压 | VOLTS:208V |
| 2 | 输入电流 | 45A |
| 3 | 输入频率 | FREQ:50/60HZ |
| 4 | 输出电压 | 200VDC@40Apeak;700VDC@5Apeak |
| 5 | 资质要求 | 投标人营业执照须经年检有效。 |
| 投标人经营范围必须包含报价项目。 |
| 3 | 服务 | 投标人在我省内设有一个、邻省不少于3个5年以上稳定的常驻服务机构（人员），其中人员具有上述所有维修保修保养设备规格型号的原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证。投标人必须提供其全国各个维修办事处详细地址与联系电话以供采购方核实。 |
| 投标人必须设置有MR系列设备全国专职技术支持团队>=2人。提供姓名，具有原厂培训考核合格授权资质证，且在考核合格有效期内。 |
| 5 | 技术要求 | 投标人须具有经合法校正的上述所有维修保修保养设备规格型号的专业维修工具、仪器，并能提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。 |
| 按照FDA、CFDA、ISO等的要求，及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)以保证医院医疗设备的安全性、稳定性、合法性、功能和质量记录的连续性，更好地保障医院的利益，投标人必需能合法并及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施即FMI。 |
| 为保证采购方医院上述所有维修保修保养设备规格型号在出现故障后第一时间得到解决并恢复，以保证医院临床工作的正常开展，投标人必需能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙，以解决相应故障。 |