输液泵参数(18台，市场询价：0.73万元/台，共计13.14万元)

1. 速率：1ml/h-1100ml/h
2. 精度：±5%
3. 输液量：1ml-9000ml
4. 输液历史记录:最多1200条
5. 阻塞报警阙值：高：120kpa中：66.7kpa低：10kpa
6. 超声波气泡探测器灵敏度：气泡≥30μL
7. KVO速率：0ml/h-5ml/h
8. 运行状态监测：输液完毕报警、即将输液完毕报警、输注不畅（预报警）、管路阻塞报警、管路气泡报警、KVO完毕等
9. 安全提示：开机按键粘连报警、驱动出错报警、门未关启动报警、遗忘操作报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、系统出错报警
10. 电源：AC110V-230V 50HZ-60HZ 内置锂电池 DC12V车载电压
11. 手动快进保险：连续按两次快进键，第二次按压不动进入快进模式
12. 输液器：与配套输液器配合使用，可选用5个厂家生产的一次性输液器。