**放射源铱-192参数**

1. 出厂活度：3.7E+11/10
2. 源规格：Φ1.1mmX6.5mm
3. 活性尺寸：Φ0.7mmX3.5mm
4. 放射源的源辫长度为2米
5. 负责新放射源运输至医院并安装调试能正常使用（带铅罐）
6. 负责旧源运输至原厂回收（带铅罐）
7. 负责承办新源及旧源备案所有手续
8. 负责更换新的后装机齿轮链条