## 骨科手术器械技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 1、品名 | 膝关节全内基础套装 |
| 2、用途 | 用于膝关节前交叉韧带全内重建手术 |
| 3、配置结构 | 全内交叉韧带定位器(手柄)(和定位器配套使用、材质：不锈钢)\*1个 |
| 全内PCL胫骨定位器(长度≤125mm、材质：不锈钢)\*1个 |
| 全内PCL股骨定位器(长度≤125mm、材质：不锈钢)\*1个 |
| 全内ACL股骨定位器(长度≤125mm、材质：不锈钢)\*1个 |
| 全内ACL胫骨定位器(长度≤125mm、材质：不锈钢)\*1个 |
| 全内定位钻套(长度≤135mm\*内径：3.5mm、材质：不锈钢)\*1个、 全内定位钻套(长度≤140mm\*内径：2.5mm、材质：不锈钢)\*1个 |
| 倒打钻(长度≤270mm\*工作宽度7mm、材质：不锈钢)\*2个、 倒打钻(长度≤270mm\*工作宽度8mm、材质：不锈钢)\*2个 倒打钻(长度≤270mm\*工作宽度9mm、材质；不锈钢)\*2个 |
| 平铲(长度≤400mm\*头部宽度4.0、材质：不锈钢)\*1个 |
| 穿线导针(长度≤400mm直径2.5、材质：不锈钢)\*1个 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1、品名 | 髋关节体位固定板(套装) |
| 2、用途 | 用于髋关节置换术体位固定 |
| 3、配置结构 | 1、塑料板×1块，102\*50\*2cm PE硬质塑料 |
| 肢体固定柱18\*4cm×2个23\*4cm×2个28\*4cm×2个塑料柱子带高分子凝胶保护套×6个 产品有阻燃性(需要有第三方检测报告) 与人体组织具有良好的生物相容性(需要有专业检验报告） |
| 2、凝胶固定垫X1块110\*70\*1.5材质：高分子凝胶 产品有阻燃性(需要有第三方检测报告) 与人体组织具有良好的生物相容性(需要有专业检验报告) |
| 4、 一对可调节边轨夹(通用型) |
| 5、保险带2条 |