## 支气管镜台车技术参数

1. 转运车外尺寸≥68\*50\*95cm，托盘外尺寸≥62\*45\*12cm，托盘内尺寸：≥55\*38.5\*9cm 三层设计。

2.整车材料亦由制造清洗槽台面的高分子复合材料独立开模制成，车体由不锈钢喷塑而成，周转盘材料由PMMA高分子复合材料独立开模制成具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便，耐腐蚀。

3.盘体采用PMMA高分子复合材料一次成型，轻便、简洁，颜色为瓷白色，钵合金手提拉手，分层设计在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染，置配有透明高分子复合材料一次成型的盖子。

4.采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；板材厚度≥1.0mm

5.符合人体工程学，方便医师和护理人员使用，空间充足，外形美观，平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

6.配置优质高级静音脚轮，高耐磨，无噪声，可带刹车，稳定性好；车坚实、美观大方、操作灵活方便。承重≥50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

7.产品配置: 车体、万向轮、托盘、PMMA透明盖、把手、螺丝配件袋等。托盘可拿下，便于清理，每个托盘配盖子，方便了解镜子的情况。带把手，人性化的高度设计使车体推行更流畅；托盘表面光滑、一次成型没有死角。