**青海红十字医院**

**更换3号楼机械车位电磁阀参数**

1、更换范围：更换3号楼负三层立体停车库所有停车位电磁阀及高压油管。

2、资质要求：具有起重机械制造（含安装、修理、改造）特种设备生产许可证。

3、工期：15天。

4、金额：62399.6元，包含人工费、材料费、安装费、税金及其他不不可预见的全部费用。

5、规格型号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 双向截止阀  （电磁阀） | B1290YC/220V | 96 | 个 |
| 2 | 高压油管 | m27/21cm | 48 | 根 |

（1）双向截止阀（电磁阀）其它参数如下：

通电率：60%；

额定功率：45W；

整机重量：1KG；

外壳防护等级：IP65；

最长通电时间：每10分钟通6分钟，停4分钟；

耐热等级：E级；

制停距离：额定行程4.2mm,全行程9mm。

（2）高压油管其它参数如下：

工作压力：25Mpa,试验压力32Mpa；

内径14mm，外径22mm；

壁厚：8mm。

6、付款方式：合同签订乙方进场安装，安装完成经验收合格后3个月支付合同价30%；安装完成9个月支付合同价30%，安装完成12个月支付合同价40%，付款时间以验收之日算起，付款前乙方须按甲方要求提供发票。甲方确认发票内容及金额无误后，向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。

7、履约保证金：经双方协商，乙方在收到中标通知后15日内以合同价款的10%向甲方支付履约保证金，待安装完成并验收合格后15日内甲方向乙方无息退还。