**光固化机**

**（3台，市场询价：0.48万元/台，共计1.44万元）**

一、功能简介：

1.两种工作模式：标准模式，高光强模式。

2.时间设定：1秒，3秒，5秒，10秒，15秒，20秒。

3.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果。

4.大容量电池，一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用400次以上。

**二、主要技术参数：**

1.电源输入：100-240V~ 50Hz/60Hz 输出DC5V/1A

2.电池：18490 1400mAh

3.光照强度：1000-2500mW/cm²

4.前接头光学有效面积：78mm²

5.波长：385nm-515nm

6.工作模式：标准模式，高光强模式

**三、配置清单：**

