超声阴道探头穿刺导架参数

（2个，市场询价6000元/个，共计1.2万元）

1、超声下穿刺用金属导架，适配于16-18G穿刺针

2、适配探头型号：迈瑞DC-7 DC-5阴道探头

3、导架工艺良好，不易粘附血迹，易于清洗，能够反复进行高温高压消毒。

4、支持穿刺角度/深度：0度