## 大号不锈钢器械台车技术参数

1. 参数：≥150\*86\*46cm

2.整车采用直径≥25mm厚度≥1.2mm优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。

3.两层台面都有直径为≥12mm、70mm不锈钢实心栏杆头加工而成，防止物体滑落

4.采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

5.板材厚度≥1.0mm

6.采用≥3寸万向轮5只，高耐磨，无噪声，可带刹车，稳定性好；车坚实、美观大方、操作灵活方便。

7.扇形面设计，符合人体工程学，方便医师和护理人员使用，空间充足，外形美观，平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

8.配置优质高级静音脚轮，承重≥50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。