门诊楼地下室立体停车场维护项目参数
一、项目基本概况：
1. 项目名称： 门诊楼地下室立体停车场维护项目
2. 服务期限：一年（自合同签订生效后乙方正式提供首次服务之日起计算）
3. 车位规模：机械式立体停车设备共计62 个车位，包含升降横移类立体停车设备主体、载车板、传动系统、电气控制系统、安全防护装置等全套配套设施设备。
4. 维保总价：本项目年度维保服务总价为人民币 65000 元整（含税），此价格为固定包干价，涵盖维保期间人工、耗材、常规检修、应急维修、1000元以下设备配件更换等全部费用，合同期内不作任何价格调整。
5. 配件承担规则：维保过程中，单台 / 套设备配件单价 1000 元以下（含 1000元）的，全部由乙方承担并负责更换；单价超过 1000 元的配件，由甲方承担费用，由乙方及时以书面形式上报甲方保卫科，经甲方保卫科确认无误后，按照甲方内控制度及采购流程采购配件，乙方提供必要的技术支持和建议，确保维修工作顺利进行。
二、维保服务范围：
乙方需对 62 个车位的立体停车设备全系统提供全方位维保服务，具体涵盖以下板块：
1. 机械结构系统维保
钢结构框架、立柱、横梁的定期检查、紧固、校正，排查变形、锈蚀、松动隐患，做好防腐养护；
载车板、链条、钢丝绳、滑轮、齿轮、轴承等传动部件的清洁、润滑、调整、更换，确保运行顺畅无卡顿、异响；
横移、升降机构的运行精度调试，保障车位对位准确，载车板升降、横移平稳。
2. 电气控制系统维保 
控制柜、变频器、接触器、继电器、线路、接线端子等电气元件的检测、清洁、紧固，排查线路老化、短路、接触不良问题；
操作面板、按钮、指示灯、显示屏的功能检测与维修，确保操作指令响应正常；
控制程序调试、系统故障排查与修复，保障设备自动化运行稳定，杜绝程序错乱、停机故障。
3.安全防护装置维保
紧急停止开关、限位开关、防坠落装置、阻车器、光电感应装置、人车误入检测装置等安全部件的功能测试、校准、更换，确保所有安全装置灵敏有效，符合特种设备安全运行标准；
应急手动操作装置检查与调试，保障突发断电、故障时可手动安全操作设备。
4.附属配套设施维保
设备照明、通风、消防联动接口、标识标牌的检查与维护；
设备运行噪音、震动检测，及时整改超标问题，保障设备合规运行。
5.其他服务
配合甲方完成特种设备年度检测、备案相关工作，提供维保记录、检测报告等资料，确保年检顺利通过；
对甲方操作人员进行免费操作培训、安全交底，指导日常规范使用设备。
三、维保服务标准及频次：
（一）日常巡检
每月开展2次常规巡检，逐车位检查设备运行状态、安全装置、电气线路、传动部件，填写巡检记录，发现轻微隐患当场整改，重大隐患立即上报甲方并制定整改方案。
（二）定期保养
1.季度保养：每季度开展1次全面深度保养，对设备全系统进行拆解清洁、全面润滑、部件校准、电气系统全面检测，形成季度维保报告提交甲方；
2.半年度保养：每半年开展1次系统性检修，重点排查核心传动部件、安全装置、电气主控系统，更换磨损耗材，解决潜在故障；
3.年度保养：合同到期前1个月，开展年度全面检修，对设备整体性能进行评估，出具年度维保总结报告及设备运行状况评估报告。
（三）应急维修服务
1.乙方提供7×24小时应急维修服务，接到甲方故障报修通知后，市区范围内1小时内到达现场，偏远区域不超过2小时；
2.一般故障当场修复，重大故障24小时内解决，特殊情况需延长维修时间的，需提前书面告知甲方并说明原因及整改时限；
3.设备故障期间，乙方需采取临时保障措施，尽量减少对停车场正常使用的影响。
四、服务质量要求：
1.乙方维保作业需严格遵守《机械式停车设备通用安全要求》《特种设备使用管理规则》等国家及行业标准，确保设备运行安全、稳定，维保后设备完好率达到99%以上；
2.维保过程中做好现场防护，保持场地整洁，做好安全警示，避免造成人员伤害、设备损坏及财产损失，若因乙方操作不当导致损失，由乙方全额承担；
3.每次维保、维修后，需填写完整的维保记录，详细注明维保内容、更换配件、故障原因、整改结果，经甲方现场负责人签字确认后存档，每月汇总提交甲方；
4.乙方更换的1000元以下配件需为合格正品，符合国家/行业标准、设备原厂规格要求，严禁使用劣质、非标配件，更换后的配件质保期不少于一年。
五、其他要求：
[bookmark: _GoBack]1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含机械式停车设备维修、保养相关内容；
2.具备特种设备生产（修理）许可证（机械式停车设备类），具备相应的维保技术能力和作业资质；
3.拥有固定的维保团队，配备持证上岗的专业技术人员。
4.具备完善的应急维修机制和配件储备能力，能够快速响应故障报修，保障服务及时性。
六、支付方式：
[bookmark: OLE_LINK2]1、收到成交通知书后15个工作日内，乙方按成交价总金额的10%向甲方缴纳履约保证金，本款项自项目服务期结束后甲方收到乙方书面申请后30个工作日内无息返还履约保证金。
2、乙方完成服务后，需向甲方出具真实、合法的保养记录；半年度保养记录出具满60天后，甲方向乙方支付合同价格的50%。
3、付款前，乙方需按甲方要求提供符合甲方要求的增值税普通发票。甲方确认发票内容及金额无误后,向乙方支付款项。乙方未提供发票，或者提供发票的内容或金额有误的，甲方有权拒绝支付相应款项。因乙方延迟提供发票导致甲方无法按时入账或支付的，不视为甲方逾期付款，且乙方应承担因此给甲方造成的税务或财务损失。
七、双方责任与义务
（一）甲方责任
1.为乙方维保作业提供必要的场地、水电支持，配合乙方开展设备检查、维修工作；
2.及时告知乙方设备运行异常情况，协助乙方核实故障问题；
3.按合同约定按时支付维保费用；
4.对乙方维保服务质量、配件质量进行监督验收。
（二）乙方责任
1.严格按照合同约定提供维保服务，保质保量完成各项维保工作；
2.承担1000元及以下配件费用及维保人工、耗材费用，规范作业，确保设备安全运行；
3.建立维保档案，妥善保管所有维保记录、报告，配合甲方及特种设备监管部门检查；
4.维保人员持证上岗，遵守甲方现场管理规定，做好安全防护，文明作业；
5.合同期内，若因乙方维保不到位导致设备故障、安全事故，由乙方承担全部责任及经济损失。





	1000元以下维保材料价格表

	序号
	名称
	型号
	单位
	价格（元）

	1
	通讯模块
	国标
	台
	206.00 

	2
	交流接触器
	LC1-E2510 220V
	件
	210.00 

	3
	中间继电器
	DRM-270024L 24V
	件
	20.00 

	4
	中间继电器
	DRM-570730L 220V
	件
	21.00 

	5
	中间继电器底座
	国标
	件
	15.00 

	6
	热继电器
	LRE14-361N
	件
	204.00 

	7
	热继电器底座
	LAEB1-3N
	件
	124.00 

	8
	断路器
	NDM1-63  D40/3F
	件
	129.00 

	9
	相序保护器
	国标
	件
	112.00 

	10
	摇臂开关
	SD-8108
	件
	75.00 

	11
	光电开关
	NX5-M30A
	件
	231.00 

	12
	光电开关
	24v
	件
	164.00 

	13
	开关电源
	MDR-60-24
	件
	168.00 

	14
	开关电源
	MES-100-24
	件
	101.00 

	15
	急停按钮
	LAYT-1.1ZS
	件
	11.00 

	16
	矩形按钮
	LA39-E11TJ/G
	个
	20.00 

	17
	旋钮
	LA39-B2-20XS
	个
	28.00 

	18
	钥匙旋钮
	国标
	个
	49.00 

	19
	熔断器
	10-32A
	个
	1.00 

	20
	熔断器底座
	国标
	个
	19.00 

	21
	报警灯
	LTE-1101J
	件
	56.00 

	22
	报警灯
	新式
	件
	131.00 

	23
	有缘主动轮
	Ф120X48
	件
	42.00 

	24
	有缘从动轮
	Ф120X48
	件
	42.00 

	25
	双轮缘主动滚轮轴
	35mm*22mm*147mm
	件
	28.00 

	26
	无缘轮
	Ф60X40
	件
	14.00 

	27
	单向节流阀
	MK10G12
	件
	168.00 

	28
	双向节流阀
	WDJF/新式
	件
	308.00 

	29
	温控仪
	国标
	件
	196.00 

	30
	液位计
	YWZ-100T
	件
	28.00 

	31
	防震压力表
	KF-L8/14E 40MPA
	件
	62.00 

	32
	回油滤清器
	XG25*100
	件
	322.00 

	33
	高压软管
	M22  L=400-2400
	根
	154.00 

	34
	高压软管
	M27 L=280-1400
	根
	124.00 

	35
	对丝
	国标
	件
	6.00 

	36
	三通
	国标
	件
	16.00 

	37
	弯头
	国标
	件
	16.00 

	38
	尼龙轮
	Ф270*68
	件
	227.00 

	39
	尼龙轮
	Ф240*68
	件
	192.00 

	40
	尼龙轮
	Ф210*68
	件
	185.00 

	41
	尼龙轮
	Ф210*37
	件
	125.00

	42
	尼龙轮
	Ф180*37
	件
	125.00

	43
	尼龙轮
	Ф180*24
	件
	95.00

	44
	尼龙轮
	Ф160*24
	件
	95.00

	45
	缓冲胶垫
	80mm*50mm
	件
	5.00 

	46
	油漆
	银灰
	kg
	27.00 

	47
	油漆
	桔红
	kg
	28.00 

	48
	油漆
	孔雀蓝
	kg
	27.00 

	49
	钢丝绳
	Ф8.5
	米
	6.5

	50
	钢丝绳
	Ф9
	米
	7.80 

	51
	钢丝绳
	Ф10
	米
	12.00 

	52
	钢丝绳
	Ф14
	米
	15.00 

	53
	钢丝绳
	Ф16
	米
	19.00 

	54
	方钢
	30cm*30cm
	米
	40.00 

	55
	轴承
	6004
	个
	6.00 

	56
	轴承
	6007
	个
	9.00 

	57
	轴承
	6206
	个
	6.00 

	58
	轴承
	6306
	个
	12.00 

	59
	轴承
	NJ306
	个
	32.00 

	60
	链条
	8B单排
	节
	0.20 

	61
	链条
	16A单排
	节
	1.50 

	62
	链条
	16A双排
	节
	2.10 

	63
	链条
	20A单排
	节
	2.40 

	64
	链条
	20A双排
	节
	4.80 

	65
	链条
	24A单排
	节
	4.50 

	66
	链条
	24A双排
	节
	9.00 

	67
	黄油
	国标
	包
	10.00 

	68
	自落式防坠器
	FQB2-50mm
	件
	166.00 

	69
	自落式防坠器
	FQB3-50mm
	件
	175.00 

	70
	轴伸式防坠器
	FQB1-30/30
	件
	196.00 

	71
	电磁铁
	MQB-40/20
	件
	168.00 

	72
	聚四氟乙烯垫
	Φ16-Φ24
	个
	3.00 

	73
	组合垫
	Φ18-Φ22
	个
	3.00 

	



	1000元以上维保材料价格表

	序号
	名称
	型号
	单位
	价格（元）

	1
	PLC
	主机
	台
	2100.00

	2
	PLC
	扩展机
	台
	1500.00

	3
	电机
	FEX-1：60 A 制动
	台
	1080.00 

	4
	电机
	FEX-1：60 B 制动
	台
	1080.00 

	5
	电机
	FEX-1：60 C 制动
	台
	1080.00 

	6
	泵站电机
	4kw
	台
	1180.00 

	7
	泵站电机
	5.5kw
	台
	1382.00 

	8
	泵站电机
	7.5kw
	台
	1568.00 

	9
	泵站电机
	11kw
	台
	2324.00 

	10
	泵站电机
	15kw
	台
	2744.00 

	11
	泵站电机
	22kw
	台
	3920.00 

	12
	提升电机
	2.2KW
	台
	3500.00

	13
	槽型光电
	国标
	件
	1158.00

	14
	操作器
	带急停
	台
	1162.00 

	15
	操作器
	老式无急停
	台
	1162.00 

	16
	操作器
	带加热
	台
	1162.00 

	17
	操作器
	ABCDY1.0
	台
	1162.00 

	18
	柱塞泵
	10-25MCY
	件
	1150.00

	19
	液压油
	低温
	桶
	2800.00 

	20
	液压油
	常温
	桶
	2492.00 

	21
	油缸
	Φ80/Φ70-920-1300
	支
	1500.00

	



