
[bookmark: _GoBack]一、项目项目编号：QHYZYB-2026101903
二、项目金额：9万元
三、数量：3套，单价3万
四、参数及要求：超微创分离钳技术参数
1. *功能：操作杆外径为≥1.98mm，可调节工作长度，可转向;
2. 包装要求：器械为重复使用，非菌包装;
3. *钳头外径要求：钳头外径≥25mm；钳头张开角度≥50°；钳头可拆卸可更换；
4. *手术后创伤范围要求：创口＜2mm;
5. 器械工作长度≥29.5cm.
6. 超微创分离钳配置(每套)：
（1）钳头*2：长度18mm，外径5mm弯分离钳钳头；长度26mm、外径10mm直角分离钳钳头；
（2）*穿刺套件*2：≥1.98mm穿刺套件；
（3）调节杆*4：5mm调节杆；
（4）*手柄*2：银色转轮手柄。


